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VIDÁM  VÁNDOROK PRODUKCIÓ - RIDER



Színpad:

Legalább 6x4 méteres, 40-100 cm magas színpad stabil feljárattal.


Hangtechnika:

Amennyiben mi hangosítunk:

Hálózati áramforrás (230V 16A) 3 méteren belül a színpadon.

Amennyiben a helyszín biztosítja a hangtechnikát:

Hálózati áramforrás 230V 16A 3 méteren belül a színpadon.

1 db állványos mikrofon fúvós hangszer (trombita) hangosításához.

Kevert stereo jelet adunk a színpadon 2db szimmetrikus 6.3mm-es jack kimenetből (BOSE Digital Mixer Line Out) Ehhez megfelelő hosszúságú kábelek, lehetőség szerint DI-BOX-on keresztül a helyszínen lévő keverőig vagy stage box-ig.

2 db színpadi monitor

A helyszín méretéhez megfelelő teljesítményű hangrendszer (szabadtéren legalább 2000 W) hozzáértő technikussal.

Kontakt:

Takács Zoltán +3620-4235789
E-mail: v.vandorok@gmail.com
